##### Phụ lục 1: Mua sắm giường, tủ đầu giường năm 2025

##### Kèm theo thư mời báo giá số: 185/TB-BVYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của bệnh viện ĐK Yên Thành)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T.T** | **Tên hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Tiêu chí kỹ thuật** | **Ghi chú** |
| 1 | Giường bệnh nhân 1tay quay: | Cái | 60 | Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 và FDA  Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6913:2001   * Bảo đảm mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. * Giao hàng , lắp đặt , tại đơn vị sử dụng. * Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày kí kết biên bản bàn giao. * Đối với hàng nhập khẩu: phải được chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ ( CO). giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản tờ khai hải quan. * Đối với hàng sản xuất trong nước: phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất. * Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận.   ***Cấu hình:***  + Giường bệnh nhân loại 1 tay quay: 01 cái  + Đệm giường: 01 cái  + Tay quay: 01 cái  + Bánh xe: 04 cái  + Lan can giường: 01 bộ  + Cọc truyền: 01 cái  ***Thông số kỹ thuật:***  Kích thước tối thiểu : (Dài x Rộng x Cao): ≥ 2150 x 960 x 510 (mm)  - Góc nâng lưng, đầu cao nhất: ≥ 85° ± 5°  - Tải trọng giường : ≥ 220 kg  - Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện.  - Mặt giường : bằng sắt sơn tĩnh điện .  **Khung giường :**  - Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp 30 x 60 mm, hoặ 40 x 80 mm. độ hộp dày ≥ 1.5 mm  **Chân giường :**  - Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp ≥ 50 x 50 mm,độ dày hộp ≥ 1.4mm. Giữa hai chân giường liên kết với nhau bằng thép hộp vuông ≥ 30 x30 mm.  **Đầu giường :**  - Làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương, có thể tháo rời, làm sạch dễ dàng.  **Tay quay :**  - Giường có 01 tay quay, có thể gấp gọn vào phía cuối giường  **Bánh xe :**  + Số lượng: 4 bánh xe, hai bánh xe có phanh , bên ngoài bánh xe có bọc nhựa ABS  + Vật liệu của lốp bánh: Cao su tổng hợp  + Vật liệu chịu lực: Thép Chromium  + Đường kính: ≥ 125 mm ± 5mm  **Thành chắn:**  - Vật liệu bằng nhựa ,thép sơn tĩnh điện và nhôm hợp kim; Thành chắn dài ≥1460mm (±5mm)  - Thành chắn cao ≥360mm (±5mm), có thể gấp gọn xuống; Thành chắn có ≥6 thanh dọc bằng inox  **Giá kẹp bệnh án**: có 01 giá ở bằng nhựa ở phía sau giường.  **Đệm :**  + Kích thước: phù hợp với kích thước của giường  dày: ≥ 50mm  + Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước  + Ruột đệm: Bằng PE |  |
| 2 | Tủ đầu giường bệnh nhân | Cái | 100 | Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 và FDA   * Bảo đảm mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. * Giao hàng , lắp đặt , tại đơn vị sử dụng. * Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày kí kết biên bản bàn giao. * Đối với hàng nhập khẩu: phải được chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ ( CO). giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản tờ khai hải quan. * Đối với hàng sản xuất trong nước: phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất. * Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận.   ***Cấu hình:***  - Tủ đầu giường nhựa: 01 cái  - Bánh xe: 04 cái  ***Thông số kỹ thuật:***  -Kích thước tối thiểu : Rộng x Sâu Cao.  Rộng ≥ 470 mm.  Sâu ≥ 470 mm,  Cao ≥ 470 mm.  -Vật liệu: Nhựa ABS  -Có 4 bánh xe, 02 bánh xe có khóa cố định  -Mặt bàn để ngồi ăn ( ngăn trên cùng , kéo ra vào được  -Giữa là 1 ngăn kéo để vật dụng  -Khoang chứa đồ có cánh tủ  -Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn |  |
| 3 | Giường bệnh nhân Inox | Cái | 40 | Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 và FDA  Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6913:2001   * Bảo đảm mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. * Giao hàng , lắp đặt , tại đơn vị sử dụng. * Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày kí kết biên bản bàn giao. * Đối với hàng nhập khẩu: phải được chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ (CO). giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản tờ khai hải quan. * Đối với hàng sản xuất trong nước: phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất. * Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận.   ***Cấu hình:***  + Giường bệnh nhân inox: 01 cái  ***Thông số kỹ thuật:***  - Toàn bộ làm bằng inox SUS 201 không hút từ  - Kích thước khung giường :  + Dài ≥ 1900 ±5 mm  + Rộng ≥ 900 ±5 mm  + Chiều cao sử dụng giường: ≥ 540 ±5 mm  - Khung giường hộp inox hộp  ≥ 30 x 60mm;  - Khung nâng phần đầu giường inox ≥ 25x25mm  - Dát giường bằng inox hộp khoảng cách khe hở giữa các nan ≤ 18 - 22mm  - Thang giường hộp inox : ≥ hộp 25x25 và 20x20mm  - Đầu giường: ≥ ống Φ32mm  - 01 Song ngang đầu giuờng ≥ Φ22mm; ≥ 05 song đứng ≥ Φ15.9mm  - có giá kẹp bệnh án bằng inox ở cuối giường.  - Cọc màn chữ U inox ≥ Φ15.mm  - Thanh nâng đầu giường bằng ray  – Thanh chống inox ≥ Φ12.mm Kết cấu lắp ráp:  - Giường được lắp ráp dễ dàng thuận tiện và chắc chắn không bị dơ dão trong quá trình sử dụng |  |
| 4 | **Ghế thân nhân** | Cái | 10 | Xuất xứ: Việt Nam  1,Cấu Hình  •KT ghế tối thiểu khi mở rộng: Dài \*Rộng \*Cao  Dài ≥ 1810 mm. Rộng ≥ 600 mm. cao ≥ 305 mm  Kích thước tối thiểu khi gập: Dài x Rộng x Cao:  Dài ≥780 mm. Rộng ≥ 600 mm. Cao ≥ 840mm.  •Khung ghế đa năng được làm bằng ống thép cán nguội, sơn tĩnh điện.  •Bề mặt ngoài của ghế được bọc bằng vải simile chống thấm.  đệm mút dày ≥ 45mm  •Có bánh xe di chuyển thuận lợi  •Tay vịn bằng nhựa ABS .  • 3 Tính năng:  •Có thể được sử dụng như một chiếc giường sau khi mở. Nó có thể được sử dụng như một chiếc ghế khi nó được gấp lại.  •Chân giường được trang bị bánh xe và đế cao su để chống ma sát với mặt sàn và tránh tạo ra tiếng ồn. |  |

##### Phụ lục 2: **Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2025**

##### Kèm theo thư mời báo giá số: 185 /TB-BVYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của bệnh viện ĐK Yên Thành)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Nội dung yêu cầu bảo dưỡng** | **Nội dung yêu cầu sau bảo dưỡng** | **Khối lượng** | **Số lần bảo dưỡng** | **Đơn vị sử dụng** |
| 1 | Máy đo khúc xa kế tự độngSL-203Nhật Bản | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ  Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 1 | 3 CK |
| 2 | Máy nội soi tai mũi họng MD:INV-250Hàn Quốc | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + Các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + Chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | 3CK |
| 3 | Máy X-Quang di động POX-100BTHàn Quốc | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + Các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + Chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | CĐHA |
| 4 | Máy X-Quang di động Mbile Arteco MuX-10Nhật Bản | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | CĐHA |
| 5 | Máy X-Quang kỹ thuật số 2 tấm phẳngVZW2556 RMỹ | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | CĐHA |
| 6 | Máy Xquang cao tần EXS- 40RHàn Quốc | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | CĐHA |
| 7 | Máy chụp X quang cận chóp V080Nhật Bản | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 1 | CĐHA |
| 8 | Máy in phim X-Quang laser TX55Chi Na | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 2 | 2 | CĐHA |
| 9 | Máy siêu âm 4DHS 50Hàn Quốc | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | CĐHA |
| 10 | Máy nội soi dạ dày EPX -201HNhật Bản | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | CĐHA |
| 11 | Máy nội soi dạ dày CV-170Nhật Bản | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | CĐHA |
| 12 | Máy sắc thuốc tự động 16 nồi ST16TĐ Việt Nam | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 2 | 1 | Đông y |
| 13 | Máy gây mê kèm thở Drager DragerFabiusPus Đức | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 2 | 2 | GMHS |
| 14 | Máy gây mê kèm thởDragerFabiusPus Đức | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | GMHS |
| 15 | Bàn mổ đa năng thủy lực ST-280 Đài loan | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | GMHS |
| 16 | Bàn mổ đa năng điện - thủy lực NOT 5600S Đài loan | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | GMHS |
| 17 | Kính hiển vi phẩu thuật mắtSHINNIPP OP-2 Nhật Bản | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | GMHS |
| 18 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụngStryKerMỹ | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | GMHS |
| 19 | Máy thởDragerĐức | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | HSCC |
| 20 | Máy thở trẻ em+máy nén khíe360sandĐức | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 1 | HSCC |
| 21 | Máy thở CPAPViệt Nam | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 1 | HSCC |
| 22 | Máy thở cao cấpSavina 300Đức | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 2 | 2 | HSCC |
| 23 | Máy giặt vắt công nghiệp 35kgLN-35C TP2ETBN | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | KSNK |
| 24 | Máy giặt vắt công nghiệp 35kgDTS -27Hàn Quốc | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Thời gian bảo trì bảo dưỡng: Ưu tiên sắp xếp bảo trì vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ | 1 | 2 | KSNK |
| 25 | Máy sấy công nghiệp BSSONGHWASUNHSCDTBN | **Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng gồm:**  + Vệ sinh bên ngoài máy.  + Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ tổng thể trong máy.  + Hiệu chỉnh các thông số và chạy thử.  + trong quá trình bảo dưỡng,nếu phát hiện các linh kiện, thiết bị hỏng hóc yêu cầu bên nhà thầu tư vấn cho đơn vị đầu tư về các linh kiện, phụ kiện thay thế. + các linh phụ kiện,vật tư này do đơn vị chủ đầu tư cung ứng. + chi phí thay thế các linh phụ kiện được tính vào chi phí bảo dưỡng. | Đáp ứng hỗ trợ trực tuyến 24/7 để khắc phục sự cố về hỏng hóc của máy nếu có sau thời gian bảo dưỡng.  Đáp ứng cho kĩ sư lên sữa chữa tai bệnh viện, trong trường hợp hỗ trợ trực tuyến từ xa không khắc phục được.( không bao gồm chi phí thay thế linh kiện ) | 1 | 2 | KSNK |

**Phụ lục 3: MẪU BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Thông báo số: 185 /TB-BVYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành)*

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: 185 / TB-BVYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

Tên công ty:........................................

Địa chỉ : .............................................

Số điện thoại: ....................................

Mail:..................................................

Công ty xin báo giá như sau:

1.Báo giá Giường bệnh nhân và tủ đầu giường như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trang thiết bị y tế** | **Tên thương mại** | **Phân loại trang thiết bị y tế** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản** | **Mã HS(4)** | **Năm sản xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/khối lượng(7)** | **Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** | **Thông tin kết quả trúng thầu trong vòng 120 ngày** | | |
| **Đơn giá trúng thầu** | **Ngày trúng thầu** | **Số QĐ trúng thầu, đơn vị trúng thầu** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2025

3.Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

*…….., Ngày tháng năm 2025*

**GIÁM ĐỐC**

**Phụ lục 4: MẪU BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành)*

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: / TB-BVYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

Tên công ty:........................................

Địa chỉ : .............................................

Số điện thoại: ....................................

Mail:..................................................

Công ty xin báo giá như sau:

1.Báo giá bào dưỡng thiết bị y tế như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trang thiết bị y tế cần bảo dưỡng** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan, bảo dưỡng trực tiếp tại Bệnh viện)** | **Thành tiền**  **(VND)** | **Thông tin kết quả trúng thầu trong vòng 120 ngày** | | | |
| **Đơn giá trúng thầu** | **Ngày trúng thầu** | **Số QĐ trúng thầu, đơn vị trúng thầu** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2025

3.Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng làm việc chính xác, ổn định, an toàn, đảm bảo các tính năng, thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất

- Giá trị bảo dưỡng của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

*…….., Ngày tháng năm 2025*

**GIÁM ĐỐC**